3． 采购清单
（一）投标价格明细表
	序号
	名称
	品牌/参数
	生产厂家
	数量
	单价（元）
	金额（元）

	1
	户外遮阳设备
	风轻飏SC1089
1、 钢结构：离地高度±5m,立柱间距：±5m，结构用料参数：立柱及横杆：≥Φ120*5mm,圆管；混泥土预埋件；卷绳器：材质铝合金，直径≥120mm，以实现更长行程运行；支撑钢丝:直径5mm304不锈钢丝；牵引钢丝:直径2mm304不锈钢丝。
2、 面料规格：长1-30米，幅宽1.5-3米；材质：HDPE高密度聚乙烯遮阳面料，色牢度8级，≥320g/㎡，透气、抗风、不积水。面料断裂强力满足GB/T 4745-2012标准，经向≥480N，纬向≥730N，（提供：符合JG/T252-2015《建筑用遮阳天蓬帘》技术要求的省级以上检验报告）；
3、 主要组件。1、帘杆：材质铝合金，壁厚≥0.5mm，（不可一段式铝杆内穿胶条，以防胶条老化脱落伤人）。2、帘杆吊轮：材质304不锈钢（支架壁厚≥1mm）+黄铜（圆柱体轮芯,直径≥6.5mm*高4.5mm,采用侧穿内嵌式防脱设计，非外拧螺丝的夹片样式，以防长时间的运行颤动引起螺丝松动导致机构故障，特别须规避因大量外露螺丝应用，偶然引发零星螺丝掉落地面，由此导致的幼儿因好奇把玩误吞食风险。3、支架：材质高强度Q235B锌钢，集成式安装支架上配有6个定滑轮，并配置有牵引钢丝、导向钢丝、连接螺丝孔等连接点位以精准定位，保障结构顺畅运行。集成化、模块化以实现快速安装，减小现场安装难度。4、滑轮：含定滑轮、万向轮，均采用双轴承不锈钢静音滑轮，轮芯直径48mm，结构由支架、轮芯、轴承组成。
三、整体结构：金属结构件表面应光洁，无明显擦伤、划痕，不应有毛刺变形及锐角、明显色差、流挂、露底、皱皮、剥落、锈蚀现象。1、表面：应无破洞、折痕、皱条、油污、油渍、明显色差、荷叶边等缺陷。2、接缝：不应发生裂缝、跳缝、脱线。3、塑料件：塑料件表面应光洁，元明显擦伤、划痕，不应有毛刺及锐角，不应有明显色差、皱皮、开裂现象。
四、管状电机：工作制：S2[4min]；外壳防护等级：IP[44]；冷却方式：IC[0141];外壳材料:钢板;绕组材料：铜线;保护方式：带热保护器;电源性质：单相交流;罩壳：铝合金罩壳全包裹，全防水设计，以防电机进水短路可能导致的漏电触电安全事故；配备有安全限位保护装置，可以实现远程控制/机器人控制；
1、★机械耐久性(3级) ：伸展和收回次数≥9000次，帘布应无破损，机构装置无松动，能实现正常运行。
2、★抗风性能(3级) ：额定测试压力100 N/m2，安全测试压力120N/m2，完成安全测试后， 送检样品帘布无破损，机构装置无松动，能实现正常运行。沾水性：3-4(class)。断裂强力：经向480(N)纬向730(N)。抗紫外线性能：T( UPF)A V／12.70 UPF／9 T(UV A)av ( % ) ／ 8. 58 T{UVB) av (% )／8.42。抗紫外线≧90% 遮光率：≦80(%) 日晒率≧7级；平方米干燥重量：≧320(g/㎡) 。耐光色牢度 (8 级) ：变色 8(class)。
五、中标方须提交完整的施工方案，含《平面设计图》、《钢构基础图》、《安装准备&物料清单》、《户外遮阳帘安装流程》、《户外遮阳帘使用须知》等资料。
	河北恒祥特种纺织有限公司
	600平方米
	348
	208800

	2
	悬浮地板
	风轻飏SC1065
外观质量：地板颜色均匀一致，无明显色差；表面无龟裂、起泡、塑化不良，无毛刺34。摩擦系数：悬浮地板的摩擦系数在0.5-0.7之间134。球反弹率：悬浮地板针对球的反弹率≧90%34。承载能力：单块悬浮拼装地板均匀受压15KN历时1分钟，无任何破损现象；施加载荷1500N时，不应有裂纹、断裂、劈裂、漆膜等损坏。耐温性能：在70摄氏度高温下72小时无融化、无龟裂、无明显色差；在零下40摄氏度低温下24小时无龟裂、无明显色差。环保要求：悬浮地板必须经过甲醛、苯、甲苯、总挥发性有机化合物（TVOC）的释放量实验且符合标准。平整度：单块悬浮式拼装地板的平整度≦0.5mm34。拼装性能：拼装后的两块地板上下错位≦1mm，拆装方便，无需粘接，可随意拆卸。阻燃等级：悬浮式拼装地板的阻燃等级为一级。结构设计：悬浮地板具有良好的隔音、隔热、防潮、防尘、防震、耐磨等功能，其结构设计需考虑表面承载力、板件尺寸、面漆涂刷种类、吊顶高度等因素。尺寸：600*600mm；
	河北恒祥特种纺织有限公司
	1386平方
	138.5
	191961

	3
	塑胶台阶
	风轻飏SC1077
台阶材质：熟胶PVC材质，具有撕不烂、耐寒耐低温、耐磨耐用等特点；厚度：3.5毫米；颜色分类：有多种颜色可供选择，如红色、绿色、灰色、蓝色等。特点：防滑性能好，柔软有弹性，易于清洁，色彩丰富，形状多样，价格比高。平台材质：PVC地板；（要求平台和台阶颜色一致）
	河北恒祥特种纺织有限公司
	210平方
	171
	35910

	4
	




班级饮水机
	碧丽1013
出水方式：机械旋钮取水；两龙头，温开水。
2.功率/电源：≥2KW，220V/50HZ（投标时同时提供①国家认可的检测机构出具型号功率一致的CQC或CCC认证证书扫描件（在有效期内）注：对应参数在证书中标注；②在全国认证认可信息公共服务平台（认e云）（http://cx.cnca.cn/）的证书查询记录截图）。
3.水胆容量：容量≥13升 采用304不锈钢材质（提供与投标产品型号一致的整机《涉及饮用水卫生安全产品卫生许可批件》扫描件加盖公章做为依据，证件内须注明内胆容量及材质符合上述要求）。

	广东碧丽饮水设备有限公司
	18台
	1960
	35280

	5
	


口杯消毒柜
	明盛MK106
1、消毒柜和水杯架二合为一的优质产品，规格：1150mm*710mm*275mm±0.5mm；台面采用玻璃钢台面设计，美观大方，非常适合幼儿园配置使用。                                                                                                                           
2、箱体层架采用优质无磁不锈钢材质，美观扎实，耐温耐腐蚀。
3、具有臭氧中温红外线消毒保洁功能，适合耐温高于70℃的塑料、密胺制品餐具，干爽洁净，随拿随取，不烫手。
4、适合42个小杯摆放，也可以杯子下面放一个小碗，杯子放在碗上面，一个小朋友一个位置摆放，干净卫生。
5、容量：7层，每层6格，可放至少42只水杯，口杯直径不小于8cm内可以摆放两只一格。                                                                          6、功率：600W/220v

	广东省佛山市顺德区明盛电器实业有限公司
	18台
	845
	15210

	合计
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	487161.00






供应商：宁夏祥遇建筑装饰有限公司（盖章）
2026年7月13日

