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	序号
	产品名称
	品牌、规格型号
	制造商
	数量
	单价（元）
	总价（元）

	行政中心气体灭火系统

	1 
	
点型探测器
	海湾、JTY-GD-G7X
规格:智能型，电子编码，集成芯片
	海湾安全技术有限公司
	
6个
	165
	990

	2 
	点型探测器
	海湾、JTW-ZCD-G5H
规格:智能型，电子编码，内置单片机
	海湾安全技术有限公司
	6个
	165
	990

	3 
	
声光报警器
	海湾、GST-HX-320B
规格:电子编码，启动后发出强烈的声光警号，蜂鸣器检线功能
	海湾安全技术有限公司
	
4个
	280
	1120

	4 
	
输入模块
	海湾、GST-LD-8300B
规格:电子编码，可接收设备常开或常闭开关量信号
	海湾安全技术有限公司
	
2个
	250
	500

	5 
	
联动控制主机
	海湾、GST-QKP01H
规格:壁挂式，可实现 1 个防区的火灾报警和气体灭火控制，最大容量242 点
	海湾安全技术有限公司
	
1台
	7500
	7500

	6 
	配电箱
	宝江电气
电源箱
	宁夏宝江电气科技有限公司
	1台
	1500
	1500

	7 
	气体释放警报器
	海湾、规格:电子编码，与气体灭火控制器配套使用，2线制
	海湾安全技术有限公司
	
2个
	330
	660

	8 
	按钮
	海湾、规格:电子编码，与气体灭火控制器配套使用
	海湾安全技术有限公司
	2个
	225
	450

	9 
	无管网气体灭火装置
	顶赛
型号、规格:GQQ90L/2.5
	宁夏顶赛安全科技有限公司
	6套
	5900
	35400

	10 
	七氟丙烷灭火剂
	顶赛
规格:HFC-227ea
	宁夏顶赛安全科技有限公司
	522kg
	92
	48024

	11 
	空调器
	名称:事故风机
型号:满足甲方要求
	德州赢润净化设备有限公司
	2台
	9800
	19600

	12 
	窗户拆除及封堵
	窗户拆除及封堵
	宁夏众安消防安全工程有限公司
	1项
	5658
	5658

	13 
	联网卡
	海湾、联网卡
	海湾安全技术有限公司
	1块
	3200
	3200

	14 
	配线
	型号:满足工艺要求
	北京柏昌线缆有限公司
	100m
	5.42
	542

	15 
	配线
	型号:满足工艺要求
	北京柏昌线缆有限公司
	150m
	11.5
	1725

	16 
	螺纹阀门
	龙成、规格、压力等级:有效泄压面积:0.1 ㎡
	宁夏顶赛安全科技有限公司
	1个
	1200
	1200

	17 
	自动报警系统调试
	自动报警系统调试
	宁夏众安消防安全工程有限公司
	1系统
	5056.5
	5056.5

	会议中心气体灭火系统

	18 
	点型探测器
	海湾、JTY-GD-G7X
规格:智能型，电子编码，集成芯片
	海湾安全技术有限公司
	4个
	165
	660

	19 
	点型探测器
	海湾、JTW-ZCD-G5H
规格:智能型，电子编码，内置单片机
	海湾安全技术有限公司
	4个
	165
	660

	20 
	
声光报警器
	海湾、GST-HX-320B
规格:电子编码，启动后发出强烈的声光警号，蜂鸣器检线功能
	海湾安全技术有限公司
	
8个
	280
	2240

	21 
	
输入模块
	海湾、GST-LD-8300B
规格:电子编码，可接收设备常开或常闭开关量信号
	海湾安全技术有限公司
	
2个
	250
	500

	22 
	
联动控制主机
	海湾、GST-QKP01H
规格:壁挂式，可实现 1 个防区的火灾报警和气体灭火控制，最大容量242 点
	海湾安全技术有限公司
	
1台
	7500
	7500

	23 
	
气体释放警报器
	海湾、规格:电子编码，与气体灭火控制器配套使用，2线制
	海湾安全技术有限公司
	
2个
	330
	660

	24 
	按钮
	海湾、规格:电子编码，与气体灭火控制器配套使用
	海湾安全技术有限公司
	2个
	225
	450

	25 
	配电箱
	宝江电气
电源箱
	宁夏宝江电气科技有限公司
	1台
	1500
	1500

	26 
	无管网气体灭火装置
	顶赛
型号、规格:GQQ90L/2.5
	宁夏顶赛安全科技有限公司
	
4套
	5900
	23600

	27 
	七氟丙烷灭火剂
	顶赛
规格:HFC-227ea
	宁夏顶赛安全科技有限公司
	348kg
	92
	32016

	28 
	空调器
	名称:事故风机
型号:满足甲方要求
	德州赢润净化设备有限公司
	2台
	9800
	19600

	29 
	联网卡
	海湾、联网卡
	海湾安全技术有限公司
	1块
	3200
	3200

	30 
	配线
	型号:满足工艺要求
	北京柏昌线缆有限公司
	100m
	5.42
	542

	31 
	配线
	型号:满足工艺要求
	北京柏昌线缆有限公司
	200m
	11.5
	2300

	32 
	螺纹阀门
	龙成、规格、压力等级:有效泄压面积:0.1 ㎡
	宁夏顶赛安全科技有限公司
	2个
	1200
	2400

	33 
	自动报警系统调试
	自动报警系统调试
	宁夏众安消防安全工程有限公司
	1系统
	5056.5
	5056.5

	34 
	合计
	237000
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